候诊椅技术参数及配置清单

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 产品名称 | 品牌 | 规格参数要求 | 数量 | 单位 | 预算单价（元） | 预算合计（元） | 质保期 |
| 1 | 候诊椅 |  | 3连座，无靠背，座位PU面（深蓝色）。椅面：采用优质冷轧钢板冲压，表面喷涂处理，座面加100%聚亚氨脂（PU厚度大于或者等于2.0mm）；扶手脚：采用优质铝合金材质压铸成型，不分左右；横梁：采用厚度≥3.0mm的铝合金型材压铸成型；支撑架:采用厚度≥3.5mm的优质铝合金材质。 | 4 | 组 | 700 | 2800 | 不少于1年 |
| 2 | 候诊椅 |  | 4连座，有靠背，座位PU面（深蓝色）。椅面：采用优质冷轧钢板冲压，表面喷涂处理，座面加100%聚亚氨脂（PU厚度大于或者等于2.0mm）；扶手脚：采用优质铝合金材质压铸成型，不分左右；横梁：采用厚度≥3.0mm的铝合金型材压铸成型；支撑架:采用厚度≥3.5mm的优质铝合金材质。 | 24 | 组 | 1300 | 31200 |
| 3 | 候诊椅 |  | 4连座，无靠背，座位PU面（深蓝色）。椅面：采用优质冷轧钢板冲压，表面喷涂处理，座面加100%聚亚氨脂（PU厚度大于或者等于2.0mm）；扶手脚：采用优质铝合金材质压铸成型，不分左右；横梁：采用厚度≥3.0mm的铝合金型材压铸成型；支撑架:采用厚度≥3.5mm的优质铝合金材质。 | 8 | 组 | 900 | 7200 |
| 金额合计：41200元 |

产品单价报价含增值税、运费、安装费等。